Załącznik nr 1 do umowy nr ……………….… z dnia ………….............

 Kosztorys Ofertowy

**Naprawa, remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach żużlowych, gruntowych i tłuczniowych w Skarżysku-Kamiennej w 2017r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa grupy asortymentowejelementu scalonego.Opis pozycji kosztorysowej robót | Nazwa jednostki obmiarowej | Ilość jednostekobmiarowych | Cena jednostki obmiarowej netto (w zł) | Razem cena(kol.4x5)netto ( w zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Naprawa nawierzchni żużlowej (gruntowej) z ulepszeniem (bez ceny materiału)- materiał InwestoraObejmuje:- profilowanie i zagęszczenie podłoża,- w miejscach występowania ubytków wbudowanie materiału ulepszającego (żużel lub grunt), - profilowanie nawierzchni żużlowych (gruntowych) ulepszonej z utrzymaniem spadków poprzecznych oraz zagęszczenie. | m2 | 50.000,00 |  |  |
| 2. | Transport materiału ulepszającego (żużel) na terenie m. Skarżysko-Kamienna wraz z jego rozładunkiem w miejscach występowania ubytków oraz w miejscach wskazanych przez Inwestora. | T | 500,00 |  |  |
| 3. | Wbudowanie i zagęszczenie tłucznia kamiennego (bez ceny materiału)- materiał ZamawiającegoObejmuje:- transport materiału wraz z załadunkiem z odl. do 15 km,- wbudowanie, profilowanie i zagęszczenie z nadaniem odpowiednich spadków,Warstwa grubości min.10 cm.  | m3 | 200,00 |  |  |
| 4. | Wbudowanie i zagęszczenie tłucznia kamiennego (bez ceny materiału)- materiał Zamawiającego,transport po stronie ZamawiającegoObejmuje:- wbudowanie, profilowanie i zagęszczenie z nadaniem odpowiednich spadków,Warstwa grubości min.10 cm.  | m3 | 500,00 |  |  |
| 5. | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie grunt kategorii I-IV, głębokość 25 cm z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km. | m2 | 2.500,00 |  |  |
| 6. | Wykonanie podsypki piaskowej wraz z profilowaniem i zagęszczeniem – warstwa gr. 10 cm. | m2 | 1.250,00 |  |  |
| 7. | Wbudowanie i zagęszczenie tłucznia kamiennego na całej szerokości jezdni, frakcja 0 -31,5mm (tłuczeń + transport - po stronie Wykonawcy)Obejmuje:- wbudowanie, profilowanie i zagęszczenie z nadaniem odpowiednich spadków,Warstwa grubości min.5 cm.  | m2 | 2.500,00 |  |  |
| 8. | Ścięcie poboczy obejmuje:- ścinanie poboczy mechanicznie (grubość warstwy ścinanej – 10 cm)- wywiezienie nadmiaru urobku na teren wskazany przez Zamawiającego, w granicach administracyjnych m. Skarżysko-Kamienna | m2 | 4.000,00 |  |  |
| 9. | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm | m | 500,00 |  |  |
| 10. | Ręczne oczyszczanie rowów (w tym rowów umocnionych) z namułu, grubość namułu 20 cm | m | 500,00 |  |  |
| 11. | Odtworzenie rowu przydrożnego o gł. do 1m wraz z odwozem urobku, miejsce wywozu ustala Wykonawca. | m | 100,00 |  |  |
| 12. | Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej – mechaniczne zagęszczenie tłucznia – głębokość wyboi śr. 5 cm.(tłuczeń + transport - po stronie Wykonawcy) | m2 | 800,00 |  |  |
| 13. | Ścinanie drzew bez utrudnień do Ø 15 cm, wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km | szt. | 3,00 |  |  |
| 14. | Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzewów i podszycia  | ha | 0,050 |  |  |
| 15. | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodamiSamowyładowczymi na odl. do 1 km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III-IV. | m3 | 10,00 |  |  |
| 16. | Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych (x8) | m3 | 10,00 |  |  |
| 17. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 400,00 |  |  |
| 18. | Dolna warstwa nawierzchni z żużla paleniskowego na jezdniach, grub. Warstwy po zagęszczeniu 15 cm. (żużel + transport + prace geodezyjne po stronie Wykonawcy) | m2 | 400,00 |  |  |
| 19. | Górna warstwa nawierzchni z żużla paleniskowego na jezdniach, grub. Warstwy po zagęszczeniu 8 cm. (żużel + transport + prace geodezyjne po stronie Wykonawcy) | m2 | 400,00 |  |  |
| 20. | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego | m2 | 100,00 |  |  |
| 21. | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsiennicowymi o mocy 55kW/75km. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, grunt kat. I-III. | m3 | 10,00 |  |  |
| 22. | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsiennicowymi o mocy 55kW/75km. W gruncie I-III. | m3 | 10,00 |  |  |
| 23. | Regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe | szt. | 2,0 |  |  |
| 24. | Regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych – zawory wodociągowe i gazowe | szt. | 2,0 |  |  |
| 25. | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą włazów kanałowych | szt. | 1,0 |  |  |
| 26. | Razem netto | -- | -- | -- |  |
| 27. | Podatek Vat 23 % | -- | -- | -- |  |
| 28. | Razem brutto |  |

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z ofertą wykonania za:

Łącznie całość zamówienia: kwota brutto………………………. zł

Słownie złotych: ……………………………………………………………………………….

2. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić Podwykonawcom (wypełnić jeśli dotyczy)

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

3. Oświadczam, że oferuję ………………..…. okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace.

/Z wyłączeniem robót związanych z wykonaniem nowej nawierzchni żużlowej (poz. 18 i 19 kosztorysu ofertowego) oraz nawierzchni tłuczniowej (poz. 4 i 7 kosztorysu ofertowego) gdzie gwarancja i rękojmia na wykonane prace wynosi 1 rok./

............................................

.......................................... *podpis osoby upoważnionej*

*/pieczęć firmowa wykonawcy/ osoba upoważniona do reprezentowania firmy*