SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

*na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągów komunikacyjnych wraz z odwodnieniem na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Zielnej 29 w Skarżysku-Kam.*

I. Termin wykonania dokumentacji:

- opracowanie materiałów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 8 tygodni od daty podpisania

Umowy,

- opracowanie projektów budowlano-wykonawczych – 5 tygodni od daty uprawomocnienia się decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

II. Dane do projektowania:

* należy zaprojektować przebudowę istniejących dróg dojazdowych, placów, parkingów oraz chodników na terenie Szkoły oraz zaprojektować stanowiska postojowe w rejonie istniejącego zieleńca przy ogrodzeniu działki od strony ul. Zielnej. Zaprojektować kanalizację deszczową odwadniającą teren. Wody z połaci dachowych odprowadzić do kanalizacji deszczowej.
* w przypadku kolizji dróg i placów z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej należy zaprojektować ich przekładkę bądź zabezpieczenie zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli sieci.

# III. Zakres opracowania:

1. *Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy nawierzchni dróg dojazdowych, placów i chodników wraz z odwodnieniem w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę*

*-* należy wykonać w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej na CD

1. *Projekty branżowe* (5 egz. oraz w wersji elektronicznej na CD) *zabezpieczenia, przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z trasą projektowanej inwestycji w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia zamiaru wykonywania robót* wykonać zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez właściwych gestorów sieci

W/w opracowania należy wykonać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

programu funkcjonalno – użytkowego,

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,

poz. 430 z 1999 r),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego,

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”,

- przepisami p.poż.

3. *Dokumentacja przetargowa* obejmuje wykonanie:

a) przedmiaru robót zgodnie z § 6-10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego - 5 egz. oraz wersja

elektroniczna na CD,

b) kosztorysu ofertowego - 5 egz. oraz wersja elektroniczna na CD,

c) kosztorysu inwestorskiego dla poszczególnych branż, opracowany na podstawie Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów oraz projektowych oraz

planowanych kosztów robót budowlanych - 2 egz.

d) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla poszczególnych asortymentów robót - 2 egz. oraz

wersja elektroniczna na CD.

1. *Opracowania związane i pozostałe:*

* aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500,
* uzyskanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi wraz z wszelkimi niezbędnymi do tego opracowaniami,
* uzgodnienie ZUD.

Rozwiązania projektowe w fazie wstępnej oraz w wersji ostatecznej należy przedstawić do akceptacji

w Urzędzie Miejskim w Skarżysku - Kam. -Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg oraz uzgodnić z Dyrekcją

Szkoły .

Wykonawca podzieli przedmiar robót, kosztorys ofertowy i inwestorki na etapy w uzgodnieniu z

Zamawiającym i Dyrekcją Szkoły.

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu 2 lat

od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.